|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| YAPILACAK İŞİN İHALE DOSYASINDAKİ ADI ve DOSYA NO: | |  |
| YÜKLENİCİ | FİRMA ÜNVANI |  |
| FİRMANIN ŞANTİYE SORUMLUSU |  |
| FİRMANIN İSG GÖREVLİSİ |  |
| YER TESLİM TUTANAĞI TARİHİ | |  |
| YAPILACAK İŞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ | |  |
| YAPILACAK İŞİN BİTİŞ TARİHİ | |  |
| YÜKLENİCİ FİRMANIN SORUMLULUKLARI | | |
| 1 | Yüklenici Firma, 6331 Sayılı İSG Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı SSGSS Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Genelgeler, Tüzükler, Tamimler ile Şirketimizin sahip olduğu 45001 İSGYS, EN ISO 14001 ÇYS gerekliliklerine, İş Sağlığı İş Güvenliği İç Yönetmeliğine, ayrıca Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi ile diğer Yönetmelik, Tüzük ve hükümlere uymakla mükelleftir. | |
| 2 | Yüklenici Firma yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye, Teknik ve İdari şartnamelerde İSG Birimi tarafından istenen İSG ile ilgili belgeleri temin etmekle sorumludur | |
| 3 | Yüklenici Firma işe başlamasından itibaren İSG ve Çevre sorumlusunu her an işin başında bulunduracaktır. | |
| 4 | Yüklenici Firma tarafından yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda yüksek çıkan riskler için aksiyon planı oluşturacak, açılması gereken Düzeltici faaliyetleri başlatacak ve sonlandırdıktan sonra Kontrol Komisyonu Başkanına bilgi vererek işe başlayacaktır. | |
| 5 | Yüklenici Firmalar OSGB’ den ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ) hizmet alabilir. | |
| 6 | Yüklenici Firma ve çalışanlarının kusurundan kaynaklı meydana gelen olaylarla ilgili yasal cezalardan Yüklenici sorumludur. | |
| 7 | Yüklenici Firma; işin yürütümü sırasında \*Şirketimiz Yetkililerinin yapacağı saha denetimlerinde tespit ettiği uygunsuzluk, ihmal, kusur ve tehlikeli davranışların sonucunda uygulanacak EK-1’deki yaptırım ve cezaları kabul etmiş sayılır. | |
| Yukarıda tanımlanan iş ile ilgili olarak işin yapılacağı saha Yüklenici Firmanın Şantiye Sorumlusu ile birlikte gidilerek gezildi. İşin niteliği ile idari, teknik, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre, hususlarında kendisine bilgi verildi ve işletmenin koşulları anlatıldı. Ayrıca Madde 1’de bahsedilen yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak, yer tesliminden işin bitimine kadar tüm çalışmalarda her türlü emniyet tedbirini alma/aldırma sorumluluğunun YÜKLENİCİ FİRMA'ya ait olduğu beyan ve kabul edilerek, iş bu çalışma formu 4 Nüsha olarak aşağıda isimleri yazılı birimlerce düzenlenip imza altına alınmıştır.  Yüklenici Firma adına İş Güvenliği Uzmanı \*TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü  Kont. Kom.Başkanı/  İşveren veya İşveren Vekili İlgili Ünite Amiri      Tarih  ....../......./….  Not :   1. Bu form işe başlamadan düzenlenir. 2. \*TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü Kontrol Komisyon Başkanlığı; Yapı Denetim Komisyonu, Kontrol Teşkilatı vb. (Kontrol komisyonu olmaması halinde İlgili Ünite Amiri) 3. Bu Form 4 nüsha halinde düzenlenecektir. 1. Nüshası Yüklenici Firmada, 2. nüshası Kontrol Komisyon Başkanı/İlgili Ünite Amirinde, 3.nüshası Satın alma biriminde ilgili ihale dosyasında, 4. nüshası İSG Biriminde bulunacaktır. 4. Formun dağıtımı İSG Birimi tarafından yapılır. | | |
| **EK-1**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **AÇIKLAMALAR VE KODLAR** | | | | | | **CEZANIN AÇIKLAMASI** | | **KODU** | | | | Sözlü Uyarı | | C–I | | | | Yazılı Uyarı | | C–II | | | | Belirtilen kampüs dışına çıkarma cezası Yükleniciler/bireysel şahıslarda tespit edilen her eksiklik ve/veya uygunsuzluk için ayrı ayrı uygulanır. | | C–III | A | 1 Gün Kampüs Dışına Çıkarma Cezası | | B | 2 Gün Kampüs Dışına Çıkarma Cezası | | C | 3 Gün Kampüs Dışına Çıkarma Cezası | | Verilen süre içerisinde belirlenen tehlikeleri ve eksiklikleri gidermek üzere gerekli düzeltmeler yapılmazsa, ilgili işleri üzelttirmek için iş geçici olarak durdurulur. | | C–IV | A | 1 Gün İş Durdurulur | | B | 2 Gün İş Durdurulur | | C | Uygunsuzluk Giderilene Kadar İş Durdurulur | |  |  |  |  |  | | **UYARI 1)** Yasal mevzuattaki sorumlulukları yerine getirmeyen yüklenici firma, yer teslimi yapılmış olsa dahi çalışmasına izin verilmez. | | | | | | **UYARI 2)** Teknik ve İdari Şartnamede İSG Birimi tarafından istenen belgeleri tamamlamayan yüklenici firmaya giriş kartları verilmez, işe başlatılmaz. | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **CEZA LİSTESİ** | | | | | | | **CEZA TARİFİ** | | **Uygulanacağı kişiler:** | **UYGUNSUZLUK TEKRARI** | | | | **I** | **II** | **III** | | **1** | İşe Giriş İşlemleri tamamlanmadan işçi çalıştırma | Yükleniciler | C-II C-III A | C-III C | C-IV | | **2** | Şirketimizde Yapılan İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Giriş Eğitimine katılmama | Şahıslar | C- II | C- IV A | C- IV B | | Yükleniciler | | **3** | 18 yaşından küçük işçi çalıştırma | Yükleniciler | C–II  C-III A | C-III B | C-III C | | **4** | Sağlık Raporu olmayan işçiler çalıştırma | Yükleniciler | C–II  C-III A | C-III B | C-III C | | **5** | Yasal şartlara ve yeterli teknik donanıma sahip İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Temsilcisi atamama, görev ve sorumluluk kâğıdını imzalamama | Yükleniciler | C-I | C-II |  | | **6** | Tamamlanmış işlere zarar verme | Şahıslar | C-I | C-II | CIII-A | | Yükleniciler | | **7** | Şantiye veya tesislere giriş izni olmayan ziaretçileri ieri alma. | Şahıslar | C-I | CIII-A |  | | Yükleniciler | C-II | | **8** | Bünyesinde görevli olan / çalışan personel, işin gerektirdiği bilgi, beceri, eğitim, sertifika ve ehliyetlerine sahip olmamak. | Şahıslar | C-I | C- II | C- III A | | Yüklenicler | | **9** | İşveren/Mühendis/TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü personelinin görüşlerini ve önerilerini dikkate almamak. | Şahıslar | C-I | C- II | C- IV A | | Yükleniciler | | **10** | Kazıdan çıkan toprakları ve/veya atıkları belirtilen atık ve çöp alanlarının dışında yerlere bırakma | Şahıslar | -I | C- II | C- III A | | Yükleniciler | | **11** | Nakliye sırasında yollarda kirlilik oluşturma, örtülmemiş biçimde hareket eden kamyonlar, çamurlu lastiklerle hareket eden iş makinaları ve kamyonlar, karıştırıcı ve pompaları uygun olmayan yerlerde yıkama ve karıştırıcıyla beton naklederken karıtırıcı kanalından yola beton dökülmesi. | Şahıslar | C-I | C- II | C- III A | | Yükleniciler | | **12** | Trafik kurallarına ve Şirket kampüsünde belirlenen hız sınırını uymama, Şirket kampüs ünde uygun olmayan yolları kullanma. | Şahıslar | C-I | C- III A | C- III B | | Yükleniciler | C-II | | **13** | Atık yönetim planına veya talimatlarına uymamak. | Şahıslar | C-I | C- II | C- III A | | Yükleniciler | | **14** | Kontamine olmuş tehlikeli atıkların şantiye sahasına gelişigüzel atılması. | Şahıslar | C-I | C- III A | C- IIIB | | Yüklenicilr | C-II | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **15** | Her türlü (evsel, inşaat vb.) atığın atık ve çöp alanlarının dışında yerlere atılması. | Şahıslar | C-I | C- II | C- III A | | Yükleniciler | | **16** | Araçlarda yangın tüpü, geri vites alarm kornası, ilk yardım çantası mevcut olmaması | Şahıslar | C-I | C- II | C- III A | | Yükleniciler | | **17** | Araçların ve inşaat makinelerinin düzenli bakım ve tetkiklerini yürütmeme | Şahıslar | C-II | C- III A | C- III B | | Yükleniciler | | **18** | Araçları ve inşaat makinelerini gereksiz yere kullanma | Şahıslar | C-I | C-II | C- II A | | Yükleniciler | | **19** | Araç içerisinde hareket halinde telefon kullanma | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **20** | Nakliye sırasında Şirket kampüsü içindeki yolları kirletme | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **21** | Toz oluşumunu önlemek için gerekli tedbirleri almama, faaliyetler sırasında yasal toz limitlerini aşma | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **22** | İş sahalarında kullanılacak veya kullanılmakta olan malzemeleri (ahşap veya çelik kapı malzemeleri, demir çubuklar vb.) uygun olmayan yerlerde muhafaza etme veya istifleme, görsel kirlilik veya tehlikeye yol açma ve malzemelerin üzerini örtmeme | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **23** | Kimyasal ürünlerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili mevcut mevzuata uymama | Şahıslar | C-II | C-III A | C- IV A | | Yükleniciler | | **24** | Asbest içeren malzemeler bulundurma ve kullanma | Şahıslar | C-II | C-IV A | C-IV C | | Yükleniciler | | **25** | Sağlık, temizlik ve genel hijyen talimatlarına uymama | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **26** | İş sırasında çalışanların güvenliği sağlamak için riskli durumlar ve/veya faaliyetlerin yürütüldüğü alanlar bakımından gerekli tedbirleri almama | Şahıslar | C-II | C-III A | C- IV A | | Yükleniciler | | **27** | Risk Değerlendirmesi yapmama | Şahıslar | C-II | C-IV A | C- IV C | | Yükleniciler | | **28** | Risk Değerlendirmesine uygun olarak kararlaştırılmış tedbirleri uygulamama | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **29** | İş makinelerini/ekipmanını, kamyon vb. araçları sürücü ehliyeti ve İnşaat Makinesi Kullanma İzin Belgesi (operatör sertifikası) olmaksızın kullanma | Şahıslar | C II,  C-IIIA | C-III B | C- III C | | Yükleniciler | |  |  |  |  |  |  | | **30** | İş Makinaları ve Ekipmanları TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü 'nün onayı olmadan, periyodik kontrolleri yapılmadan çalışma sahalarına sokmak ve çalıştırmak (Tespit edilen makina/ekipman derhal saha dışına çıkarılır) | Şahıslar | C II,  C-IIIA | C-III B | C- III C | | Yükleniciler | | **31** | İş günü sonunda, iş yerini temiz olmayan bir biçimde bırakma, tehlikeli atıkları uygun biçimde muhafaza altına almama, diğer atıklardan ayırmama ve belirlenmiş atık depolama alanında muhafaza altına almama | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **32** | Belirlenmiş alanların dışında sigara içme | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **33** | Kişisel Koruyucu Malzeme kullanmama (her personel için) | Şahıslar | C-I,  C-II | C-III A | C- III B | | Yükleniciler | | **34** | Uygun olmayan Kişisel Koruyucu Donanım kullanma | Şahıslar | C-I | C-II | C-III A | | Yükleniciler | | **35** | Planlanan toplantılara ve eğitim oturumlarına katılmama | Şahıslar | C-I | C-II |  | | Yükleniciler | | **36** | Uygun olmayan (TS EN 12810-12811) yapı iskelesi kurma/kullanma, uygun olmayan tekerlekli ya da diğer her çeşit iskele kurma/kullanma | Şahıslar | C-I  C-II | C-IVA | C- IV C | | Yükleniciler | | **37** | Yüksekte çalışırken emniyet kemerini takacak ve insan yükünü çekecek sistemin oluşturulmaması | Şahıslar | C-I  C-II | C-III A | C- III B | | Yükleniciler | | **38** | Uygun izinler olmaksızın veya TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü Prosedürlerine uygun olan iş izinlerinde şart koşulan gerekli tedbirleri almaksızın çalışma. | Şahıslar | C-I  C-II | C-IV B | C- IV C | | Yükleniciler | | **39** | İş Sağlık ve Güvenlik talimatlarına kasten aykırı hareket etme | Şahıslar | C-I  C-II | C-III B | C- III C | | Yükleniciler | | **40** | Saha veya inşaat alanı içerisinde alkol veya uyuşturucu alma, işe alkol etkisi altında gelme | Şahıslar | C-III A | C-III B | C- III C | | Yükleniciler | | **41** | Uygun yerlere uyarı işaretleri yerleştirmeme | Şahıslar | C-I | C-II | C- IV A | | Yükleniciler | | **42** | İzinsiz ateş yakma | Şahıslar | C-III A | C-III B | C- III C | | Yükleniciler | | **43** | Uygun yerlerde yangın söndürücüler bulundurmama. (Yangın için yeterli tedbirleri almama) | Şahıslar | C-I | C-II | C- IV A | | Yükleniciler | | **44** | Yangın Söndürme Cihazlarını kullanılır durumda bulundurmamak. | Şahıslar | C-I | C-II | C- IV A | | Yükleniciler | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **45** | Kaza, Olay, Uygunsuzluk, Ramak kala durumlarını bildirmemek, evraklarını geciktirmek. | Şahıslar | C-I | C-II |  | | Yükleniciler | | **46** | Tüm uyarı levha, işaret ve şeritlerine uymamak. | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **47** | Araçların üzerine asılarak veya araçların dışarısında yolculuk etme | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **48** | Kontrol edilmemiş bozuk, kırık, çatlak üzerinde yağ ve kaygan maddeler bulunan merdiven kullanmak. | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **49** | Ayakları, pabuçları sağlam tespit edilmemiş, alt ve üst kısımları kaymayacak şekilde bağlanmamış merdiven kullanmak. | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **50** | Uzatma amacıyla orijinal olmayan birbirine ekli merdiven kullanmak. | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **51** | Merdivende çalışırken aşağıda merdivenin sabitlenmemesi yada bir kişi tarafından aşağıdan tutulmaması | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **52** | Merdivenden inip çıkarken, Yüzü merdivene dönük inip çıkmamak, emniyet kemeri takalı olmamak | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **53** | CE sertifikalı standartlara uygun merdiven kullanmama | Şahıslar | C-I | C-II | C- III A | | Yükleniciler | | **54** | Ehliyetsiz ve yetkisiz olarak elektrik panolarında, elektrikle ilgili ekipman üzerinde çalışmak. | Şahıslar | C-II | C- III A | C- III B | | Yükleniciler | | **55** | Elektrikle işleyen ekipman veya elektrik hatlarında tamir yapılmadan önce elektriği kesmemek ve şalteri etiketlememek. | Şahıslar | C- I  C-II | C- III A | C- III B | | Yükleniciler | | **56** | Elektrik panolarının topraklaması, kaçak akım rölesi ve kapağı kilitli olmadan çalışılması | Şahıslar | C- I  C-II | C- III A | C- III B | | Yükleniciler | | **57** | Tüm panoların ayaklı ya da duvara monte edilmeden çalışılması | Şahıslar | C- I  C-II | C- III A | C- III B | | Yükleniciler | | **58** | Topraklaması olmayan ve arızalı; kıvılcım saçan motor, priz, fiş, anahtar, kablosu ezik ve kopuk, hasarlı elektrikli aletler, uzatma ve her çeşit ekipmanları kullanmak. | Şahıslar | C- I  C-II | C- III A | C- III B | | Yükleniciler | | **59** | Direk olarak kablodan ek yaparak enerji almak, çıplak uçlu kabloyu direk prize takmak, yada her türlü uygunsuz şekilde elektrik temin etmek ve de kullanmak | Şahıslar | C- I  C-II | C- III A | C- III B | | Yükleniciler | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | **60** | Yük bağlama tekniklerine uygun olmayan bir şekilde yük bağlama, taşıma ve transfer etme | Şahıslar | C- I  C-II  C-IV C |  |  | | Yükleniciler | | **61** | Yüksekten aşağı malzeme atma | Şahıslar | C- I  C-II | C- III A | C- III B | | Yükleniciler | | **62** | Düşme tehlikelerine karşı koruyucu önlemler almadan çalışma | Şahıslar | C- I  C-II | C- IV A | C- IV C | | Yükleniciler | | **63** | Ceza listesinde belirlenmeyen diğer konularda; TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü İSG Uzmanları tarafından tespit edilerek, Uzman Ekiplere gerek sözlü gerek yazılı olarak bildirilmesine rağmen (Örneğin; Mail yolu ile uygunsuzlukların bildirimi durumunda) uygunsuzluğun giderilmemesi. | Şahıslar | CI C-II | C- III A | C- IV C | | Yükleniciler | |  |  |  |  |  |  | | NOT: Yukarıdaki sebeplerden veya başka sebeplerden ötürü oluşabilecek süre kayıpları, Yüklenici Firma kusurundan olduğu kabul edilerek idari şartnamenin gecikme cezası maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. | | | | | | | | |